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ПРАЙС

на водно-дисперсионные материалы АКРИТЕКС
	№
	Наименование ЛКМ
	Основное назначение
	Расх. г. на кв.м. 
	Цена с НДС за кг., руб.

	
	
	
	
	До 100 кг
	от 100 кг
	от 500 кг
	от 1000 кг

	Краски « Акритекс», интерьерные краски (для внутренних работ) 

	1.
	Краска «Акритекс»,

интерьерная, 

И-1
	водно-дисперсионная, белая, матовая. Предназначается для окраски стен и потолков помещений с нормальной влажностью, для внутренних работ по штукатурке, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетону, кирпичу, фанере и старым покрытиям.  

                                                                                          
	350
	55
	40
	35
	30

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Краска «Акритекс»,

интерьерная, 

И-2
	водно-дисперсионная, белая, матовая, моющаяся. Предназначается для окраски стен и потолков помещений с нормальной влажностью, для внутренних работ по штукатурке, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетону, кирпичу, фанере и старым покрытиям. 

                                                                                                          
	350
	60
	45
	40
	35

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Краска «Акритекс»,

интерьерная, 

И-3
	водно-дисперсионная, белая, матовая. Обладает хорошей укрывистостью и паропроницаемостью, стойкая к мелению. Предназначается для окраски стен (штукатурка, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетон, кирпич, фанера) и потолков жилых помещений с нормальной влажностью.

                                                                                                        
	250
	65
	50
	45
	40

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Краска «Акритекс»,

интерьерная, 

И-4
	водно-дисперсионная, белоснежная, матовая. Обладает хорошей укрывистостью, паропроницаемостью, стойкая к мелению и выцветанию (светостойкая). Предназначается для окраски стен (штукатурка, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетон, кирпич, фанера) и потолков жилых помещений с нормальной влажностью.

                                                                                                         
	220
	68
	53
	48
	43

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Краска «Акритекс»,

интерьерная, 

И-5
	водно-дисперсионная, белоснежная, матовая, стойкая к мытью. Обладает хорошей укрывистостью, паропроницаемостью, светостойкая (не выцветает). Предназначается для внутренних и наружных работ по штукатурке, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетону, кирпичу, фанере и старым покрытиям.                                                                       
	200
	77
	62
	57
	52

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Краска «Акритекс»,

интерьерная, 

И-6
	водно-дисперсионная, матовая, белоснежная, стойкая к мытью. Обладает хорошей укрывистостью, паропроницаемостью. Предназначается для внутренних и наружных работ по штукатурке, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетону, кирпичу, фанере и старым покрытиям.
	200
	83
	68
	63
	58

	7
	Краска «Акритекс»,

интерьерная, 

И-7
	водно-дисперсионная, матовая, белоснежная, стойкая к мытью. Обладает высокой укрывистостью, паропроницаемостью. Предназначается для высококачественных отделочных работ по хорошо подготовленным поверхностям (штукатурке, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетону, кирпичу, фанере). Для внутренних и наружных работ.


	180
	88
	73
	68
	63

	8
	Краска «Акритекс»,

интерьерная, 

И-8
	водно-дисперсионная, белоснежная, матовая,  светостойкая, стойкая к мытью. Обладает высокой укрывистостью, паропроницаемостью. Предназначается для высококачественных отделочных работ по хорошо подготовленным поверхностям (штукатурке, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетону, кирпичу, фанере). Для внутренних и наружных работ.


	160
	93
	78
	73
	68

	9
	Краска «Акритекс»,

интерьерная, 

И-9
	водно-дисперсионная, полуматовая, белоснежная, светостойкая, стойкая к мытью. Предназначается для окраски обоев, стен (штукатурка, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетон, кирпич, фанера). Образует приятное на ощупь шелковистое покрытие. Для внутренних работ.                                                                                          


	200
	108
	93
	88
	83

	Краски « АКРИТЕКС», фасадные атмосферостойкие  (для наружных работ)

	10
	Краска

« АКРИТЕКС», фасадная, Ф-1
	водно-дисперсионная, белая, матовая. Обладает хорошей адгезией, паропроницаемостью. Предназначается для наружных и внугренних работ по штукатурке, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетону, кирпичу, фанере и старым покрытиям. 

	350
	59
	44
	39
	34

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Краска

« АКРИТЕКС», фасадная, Ф-2
	водно-дисперсионная, белая, матовая. Обладает хорошей адгезией, паропроницаемостью. Предназначается для наружных работ по штукатурке, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетону, кирпичу, фанере и старым покрытиям. 

	280
	63
	48
	43
	38

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Краска

« АКРИТЕКС», фасадная, Ф-3
	водно-дисперсионная, белоснежная, матовая, светостойкая (не выцветает). Обладает хорошей адгезией, паропроницаемостью. Предназначается для наружных работ по штукатурке, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетону, кирпичу, фанере и старым покрытиям.

	250
	75
	60
	55
	50

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Краска

« АКРИТЕКС», фасадная, Ф-4
	водно-дисперсионная, белоснежная, матовая. Обладает хорошей адгезией, высокой укрывистостью.  Предназначается для высококачественной отделки фасадов (штукатурка, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетон, кирпич, фанера)

	200
	95
	80
	75
	70

	14
	Краска

« АКРИТЕКС», фасадная, Ф-5
	водно-дисперсионная, белоснежная, матовая, светостойкая (не выцветает). Обладает хорошей адгезией, высокой укрывистостью и паропроницаемостью.  Предназначается для высококачественной отделки фасадов (штукатурка, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетон, кирпич, фанера).                                                           

	180
	103
	88
	83
	78

	15
	Краска

« АКРИТЕКС», фасадная, Ф-6
	водно-дисперсионная, белоснежная, глянцевая, светостойкая (не выцветает). Обладает хорошей адгезией, высокой укрывистостью, низким  грязеудержанием.  Предназначается для окраски цокольной и  нижней части фасадов зданий и поверхностей (штукатурка, ГКЛ, ДВП, ДСТ, бетон, кирпич, фанера) подвергающихся воздействию воды.

	200
	113
	98
	93
	88

	Грунтовки «АКРИТЕКС»

	16
	Грунтовка Г-1
	. водно-дисперсионная, упрочняющая, антисептическая. Предназначается для наружных и внутренних работ по отделке зданий и сооружений по штукатурке, бетону, кирпичу, шиферу, ГКЛ, ДВП, ДСП и по старым краскам. Для экономии краски и улучшения адгезии краски с подложкой.

	300
	46
	31
	26
	21

	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Грунтовка Г-2


	водно-дисперсионная, упрочняющая, антисептическая, глубокого проникновения. Предназначается для наружных и внутренних работ по отделке зданий и сооружений по штукатурке, бетону, кирпичу, шиферу, ГКЛ, ДВП, ДСП и по старым краскам. Обеспечивает более глубокое грунтование, укрепление микротрещин штукатурки.

	250
	59
	44
	39
	34

	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Грунтовка Г-3
	водно-дисперсионная, акриловая, упрочняющая, глубокого проникновения, антисептическая. Предназначается для наружных и внутренних работ по отделке зданий и сооружений по штукатурке, бетону, кирпичу, шиферу, ГКЛ, ДВП, ДСП и по старым краскам. 

	200
	64
	49
	44
	39

	19
	Грунтовка Г-4
	водно-дисперсионная, упрочняющая, глубокого проникновения, антисептическая, концентрированная. Предназначается для наружных и внутренних работ для высококачественной отделки зданий и сооружений по штукатурке, бетону, кирпичу, шиферу, ГКЛ, ДВП, ДСП и по старым краскам.

	160
	73
	58
	53
	48

	Шпатлевки «АКРИТЕКС»

	20
	Шпатлевка Ш-1
	водно-дисперсионная, быстросохнущая. Предназначается для внутренних работ
	
	49
	34
	29
	24

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Шпатлевка Ш-2
	водно-дисперсионная, быстросохнущая, водостойкая. Предназначается для наружных и внутренних работ.


	
	53
	38
	33
	28

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Шпатлевка Ш-3
	водно-дисперсионная финишная, быстросохнущая, водостойкая. Предназначается для наружных и внутренних работ.
	
	58
	43
	38
	33

	23
	Шпатлевка Ш-4
	водно-дисперсионная, быстросохнущая. Предназначается для наружных и внутренних работ по дереву.


	
	71
	56
	51
	46

	Краски «АКРИТЕКС» специального назначения

	24
	Краска «Акритекс», мебельная


	водно-дисперсионная, высокой белизны, глянцевая. Предназначается для окраски деревянных дверных, оконных блоков, мебели.                    
	150
	113
	98
	93
	88

	25
	Краска «Акритекс», подложка
	водно-дисперсионная, белая, матовая. Предназначается для наружных и внутренних работ по отделке зданий и сооружений по штукатурке, бетону, кирпичу, шиферу, ГКЛ, ДВП, ДСП и по старым краскам. Краска наносится в качестве первого укрывного слоя перед нанесением финишных дорогостоящих материалов.                                                                    

	150
	75
	60
	55
	50

	26
	Краска «Акритекс», по шиферу
	водно-дисперсионная, цветная, водо-светостойкая. Предназначается для декоративной окраски плоского и волнистого шифера с приданием повышенных гидроизоляционных свойств.                                           
	150
	131
	116
	111
	106

	27
	Краска «Акритекс», концентрированная, И-10
	водно-дисперсионная, цветная, матовая. Предназначается для   наружных и внутренних работ для высококачественной отделке зданий и сооружений по штукатурке, бетону, кирпичу, шиферу, ГКЛ, ДВП, ДСП и по старым краскам.                                                                                                      

	110
	118
	103
	98
	93

	28
	Краска «Акритекс», концентрированная, И-11
	водно-дисперсионная, цветная, матовая, светостойкая. Предназначается для наружных и внутренних работ для высококачественной отделке зданий и сооружений по штукатурке, бетону, кирпичу, шиферу, ГКЛ, ДВП, ДСП и по старым краскам.                                                                                   

	110
	125
	110
	105
	100

	29
	Краска «Акритекс», концентрированная, Ф-7
	водно-дисперсионная, цветная, матовая. Предназначается для наружных и внутренних работ по отделке зданий и сооружений по штукатурке, бетону, кирпичу, шиферу, ГКЛ, ДВП, ДСП и по старым краскам.                   

	100
	121
	106
	101
	96

	30
	Краска «Акритекс», концентрированная, Ф-8
	водно-дисперсионная, цветная, матовая, светостойкая. Предназначается для наружных и внутренних работ по отделке зданий и сооружений по штукатурке, бетону, кирпичу, шиферу, ГКЛ, ДВП, ДСП и по старым краскам.                                                                                               

	100
	135
	120
	115
	110

	31
	Краска «Акритекс», антикоррозийная
	водно-дисперсионная, белая, матовая. Предназначается для наружных и внутренних работ по окраске металлических поверхностей.          

	250
	90
	75
	70
	65

	32
	Краска «Акритекс», по металлу
	водно-дисперсионная, белая, глянцевая. Предназначается для наружных и внутренних работ по отделке предварительно загрунтованных  металлических поверхностей.                                                               

	220
	108
	93
	88
	83

	33
	Краска «Акритекс», по дереву
	водно-дисперсионная, белая, глянцевая. Предназначается для наружных и внутренних работ по отделке деревянных поверхностей.                 

	200
	109
	94
	89
	84

	34
	Краска «Акритекс», термоизоляционная
	водно-дисперсионная, белая, матовая. Предназначается для наружных и внутренних работ по отделке поверхностей подвергающихся температурному воздействию до 120 ºС. Для утепления стен, полов.

	
	157
	142
	137
	132

	35
	Краска «Акритекс», гидроизоляционная
	водно-дисперсионная, высокой белизны, свето – водостойкая, глянцевая. Предназначается для наружных ивнутренних работ по отделке зданий и сооружений с повышенной влажностью (ванные, душевые, бассейны,подвальные помещения и т. п.)                                                                  

	200
	128
	113
	108
	103

	36
	Краска «Акритекс», текстурная
	водно-дисперсионная краска. Предназначена для декоративной  рельефной отделки оштукатуренных, бетонных поверхностей, шифера, ГКЛ. Применяется для наружных и внутренних работ.                                  


	800
	63
	48
	43
	38

	37
	Состав «Акритекс»,  рельеф
	водно-дисперсионная паста (наполнена минеральной  крошкой). Предназначена для декоративной  рельефной отделки оштукатуренных поверхностей, шифера, ГКЛ. Применяется для наружных и внутренних работ.                                                                                                          


	1200
	65
	50
	45
	40

	38
	Состав «Акритекс», декор
	водно-дисперсионная паста (наполнена минеральной цветной природной крошкой). Предназначена для декоративной  рельефной отделки оштукатуренных поверхностей, шифера, ГКЛ. Применяется для наружных и внутренних работ.                                                                              

	1200
	60
	45
	40
	35

	39
	Состав «Акритекс», короед
	водно-дисперсионная паста (наполнена минеральной  природной крошкой). Предназначена для декоративной  рельефной отделки оштукатуренных поверхностей, шифера, ГКЛ. Применяется для наружных и внутренних работ.                                                                                                          

	1200
	70
	55
	50
	45

	40
	Лак «Акритекс», универсал
	водно-дисперсионный, бесцветный, полуматовый, быстросохнущий. Предназначается для наружных и внутренних работ по отделке деревянных, кирпичных, каменных, металлических поверхностей.                           42.858


	200
	90
	75
	70
	65

	41
	Лак «Акритекс», паркетный
	водно-дисперсионный, бесцветный, полуматовый, быстросохнущий, стойкий к истиранию. Предназначается для покрытия паркетных и деревянных полов                                                                                     

	150
	133
	118
	113
	108

	42
	Лак «Акритекс», по дереву
	водно-дисперсионный, бесцветный, полуматовый, быстросохнущий. Предназначается для отделки изделий из дерева, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.                                       

	150
	143
	128
	123
	118

	43
	Пропитка «Акритекс»
	водно - дисперсионная. Предназначается для антисептической обработки деревянных конструкций.                                                                         .

	250
	48
	33
	28
	23

	44
	Герметик «Акритекс»
	водно-дисперсионный, белого или серого цвета. Водостойкий. Предназначается для герметизации межпанельных швов, трещин.      

	
	113
	98
	93
	88


Примечание: 

- Базовый цвет красок – белый. По требованию Заказчика краски колеруются цветными пигментными пастами.

- Цены  на материалы «Акритекс» приведены  с НДС, без стоимости тары
- Фасовка материалов производится в пластиковую тару, объёмом 2,3, 5,10,20, 30,40, 50 литров и иную тару по согласованию с Заказчиком
С Уважением,

ООО «АртСтройТорг»

Евгений Сергеевич
Тел. 8-(343) 380-15-37, 200-99-92, 200-99-02

E-mail: artstroytorg2@mail.ru
Сайт: www.artstroytorg.ru
